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[bookmark: _Toc3657]第一章招标公告
根据济南轻卡制造公司的使用需求，对全新一代轻卡涂装线改造项目进行公开招标，资金已落实，具备招标条件，欢迎合格潜在投标方前来参加投标。
1、项目名称
项目名称：全新一代轻卡涂装线改造项目
2、招标内容
本次招标为全新一代轻卡涂装线改造项目采购，交钥匙工程。
投标报价包括：全部（全新）产品价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试、验收、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。所有投标均以人民币报价。
3、投标方资格要求
3.1投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，成立满三年（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）。
3.2投标方的注册资本不少于500万元人民币（或等值其他货币）。具有相应的设计、加工及安装调试能力，投标方经营范围符合本项目要求。
3.3投标方满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明。
3.4公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息。
3.5提供近三年（2018年1月1日至今）经审计事务所审计并盖章的企业财务报表。
3.6无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。
3.7投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
3.8没有被中国重汽集团列入黑名单。
3.9法律法规对合格投标方的其他要求、规定。
3.10不接受联合体投标。
3.11具备涂装滑橇及吊具的设计制造能力、具备焊装线吊具的设计制造能力、具备驾驶室喷涂程序设计能力、具备PVC喷涂设备的设计制造能力、具备涂装线的设计和改造能力，在国内主流汽车厂有涂装生产线的成功案例。
4、招标文件的获取
4.1报名时间：2022年3月26日—2022年4月6日 上午8：30到17:00（节假日除外）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4.2报名方式：
报名需提交以下信息发送至招标方联系人邮箱（zhangxiaohu@sinotruk.com）：
①投标方公司全称；②投标方被授权人姓名、联系电话；③投标方接受招标文件及招标通知的邮箱；④投标保证金汇款回执（备注项目名称及相关信息）。
4.3招标文件获取：
招标方联系人将本项目招标书电子版以电子邮件的形式发送至投标方所提供的邮箱，招标方不对投标方能否通过电子邮件正确或及时接收相关邮件负责，招标方邮件发出即视为送达。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见招标文件中投标方须知前附表第14项。
5.2 投标文件于开标当日在投标地点现场递交。
5.3 逾期递交的或者未在指定地点递交的投标文件，招标方不予受理。
6、联系方式
招 标 方：中国重汽集团济南商用车有限公司
联 系 人：张小虎
联系电话: 0531-58068638、18847987567

[bookmark: _Toc16885]第二章投标方须知
[bookmark: _Toc15077]投标方须知前附表
本表是对“投标方须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	[bookmark: _Toc346372875]序号
	内容

	说明

	1
	项目名称：全新一代轻卡涂装线改造项目

	2
	招标方名称：中国重汽集团济南商用车有限公司
项目地址：济南轻卡制造公司
联 系 人：张小虎
联系电话：0531-58068638、18847987567

	3
	资金来源：企业自筹，已落实；

	4
	3.1投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，成立满三年（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）。
3.2投标方的注册资本不少于500万元人民币（或等值其他货币）。3.3投标方满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明。
3.4公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息。具有相应的设计、加工及安装调试能力，投标方经营范围符合本项目要求。
3.5提供近三年（2018年1月1日至今）经审计事务所审计并盖章的企业财务报表。
3.6无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。
3.7投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
3.8没有被中国重汽集团列入黑名单。
3.9法律法规对合格投标方的其他要求、规定。
3.10不接受联合体投标。
3.11具备涂装滑橇及吊具的设计制造能力、具备焊装线吊具的设计制造能力、具备驾驶室喷涂程序设计能力、具备PVC喷涂设备的设计制造能力、具备涂装线的设计和改造能力，在国内主流汽车厂有涂装生产线的成功案例。


	招标文件的答疑、澄清和修改

	5
	提交疑问时间： 2022年 4 月 3日17时00分前；
[bookmark: _Hlt46147779][bookmark: _Hlt46147778]提交疑问方式：将答疑问题发邮件至zhangxiaohu@sinotruk.com。
注：如果投标方对招标文件商务、技术部分有疑问，请各投标方在本答疑环节提出。

	6
	领取答疑、澄清和修改文件时间：开标前 3  天；
答疑、澄清和修改文件方式：招标方将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至投标报名时登记的电子邮箱。

	投标文件

	7
	“投标文件组成及份数”详见“投标方须知”第8条。

	8
	投标文件组成：
投标文件由资格证明文件 、技术标书 、商务标书 及开标一览表 组成。
投标文件份数：
技术标书、商务标书及资格证明文件均一式 五 份，其中正本 一 份和副本 四份；
资格证明文件、技术标书、商务标书必须分别单独胶装成册，禁止将投标文件编写进同一标书，违反上述要求投标的按无效投标处理。
单独密封的开标一览表一份。
如网络开标，则将投标文件邮件发送至zhangxiaohu@sinotruk.com，先发送资质标和技术标、开标一览表和商务标等现场通知后再发送。
纸质版的投标文件在开标当天将投标原件（一份）寄出。

	9
	投标文件密封和标记：
投标方应将技术标书的正本和所有副本、商务标书的正本和所有副本、资格证明文件的正本和所有副本、开标一览表分别单独密封，并在封面明显处注明以下内容：
1)项目名称
2)招标文件正本和副本或开标一览表
3)投标方名称（加盖公章）、地址、邮编、电话
4）每一密封件在封口处注明“于    年   月   日   时   分之前不准启封”字样。
注：未按以上要求密封和标记的按无效投标处理。

	10
	投标文件的装订：投标方必须将投标文件按照投标文件组成的顺序分别胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。

	投标保证金及投标有效期

	11
	1、投标保证金的形式：网银/银行保函（6个月）
2、投标保证金的金额：人民币 20000 元
开户名：中国重汽集团济南商用车有限公司
开户行：中国银行股份有限公司济南分行
账  号：237744219844
3、保证金截止时间：2022年 4月 3 日 9 时 30 分前
4、投标保证金汇款时备注项目名称等相关信息

	12
	投标有效期：自开标之日起  90  个日历天

	投标文件的递交

	13
	投标文件递交时间：2022年 4 月 7日上午8:30至9:30（北京时间）；
[bookmark: _GoBack]投标文件递交截止时间：2022年 4 月 7 日上午9:30（北京时间）。

	
	投标文件递交地点：山东省济南市章丘区潘王路东园区十一号路北/如遇疫情等特殊原因，将采取网络开标的形式。

	开标

	14
	开标时间：同投标文件递交截止时间。
开标地点：同投标文件递交地点。

	评标

	15
	评标委员会组成：招标方将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和招标方代表等单数成员组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

	16
	评标方法：综合评审法。

	授  予  合  同

	17
	在向投标方授予中标通知书时，招标方有权变更数量和服务的内容。

	相关费用

	18
	无

	其他

	19
	交货期：详见第四章 技术规格及技术要求。

	20
	质保期：详见第四章 技术规格及技术要求。

	21
	1、 合同价款的结算方式：半年期银行承兑汇票 
2、 合同价款的支付：
2.1合同生效、首次样件到货后并验证合格后，卖方提交金额为合同价款30 %的增值税专用发票（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。
2.2设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款70 %的增值税专用发票（税率为【13】%，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付合同总价款60%的验收款。
2.3合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。


	22
	1、全部（全新）产品价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试、验收、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。所有投标均以人民币报价。
2、招标文件中与本附表不一致的，以本附表约定要求为准。



[bookmark: _Toc7594]
总则
[bookmark: _Toc12364]一、说明
[bookmark: _Toc346372877][bookmark: _Toc346306730][bookmark: _Toc352332851]1、招标方
详见投标方须知前附表第2项。
[bookmark: _Toc346372879][bookmark: _Toc352332853][bookmark: _Toc346306732]2、合格的投标方
详见投标方须知前附表第4项。
[bookmark: _Toc346372880][bookmark: _Toc352332854][bookmark: _Toc346306733]3、投标费用
无论投标过程中的方法和结果如何，投标方自行承担所有与参加招标有关的费用。
[bookmark: _Toc7299]二、招标文件
[bookmark: _Toc346372882][bookmark: _Toc352332856][bookmark: _Toc346306735]4、招标文件组成
本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。
[bookmark: _Toc352332857][bookmark: _Toc346372883][bookmark: _Toc346306736]5、招标文件答疑
投标方对招标文件如有疑问，应于前附表第5项所述时间以前以书面形式通知到招标方。在前附表第6项所述时间之前，招标方将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标方。投标方须在收到招标方的书面答复后24小时内书面邮件回复。
[bookmark: _Toc346306737][bookmark: _Toc352332858][bookmark: _Toc346372884]6、招标文件澄清和修改
6.1  招标方对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已取得招标文件的所有投标方。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标方具有约束力。
6.2  为使投标方有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标方可酌情推迟招标的截止时间与开标时间，并将此变更通知各投标方。
6.3  投标方须在收到招标方的澄清、修改或变更后24小时内书面邮件回复。
[bookmark: _Toc11443]三、投标文件编写
[bookmark: _Toc92678113][bookmark: _Toc212369512]7、投标报价语言及计量单位
7.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
7.2 除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc92678114][bookmark: _Toc212369513]8、投标文件组成
投标方的投标文件由资格证明文件、技术标书、商务标书及开标一览表共四部分构成：
[bookmark: _Toc212369516]8.1 资格证明文件包括：
（1）营业执照复印件加盖公章；
（2）“信用中国”查询截图加盖公章；
（3）法定代表人身份证或授权代理人身份证复印件；
（4）法定代表人授权委托书；	
（5）投标方基本情况表；
（6）近三年经审计事务所审计并盖章的企业财务报表及相关资料，相关信用等级和完税证明；
（7）在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺函；
（8）有效期内的生产许可证（实行生产许可制度的企业提供）加盖公章；
（9）招标文件要求的其它必要资格文件；
（10）产品鉴定证书（如果有）；
（11）质量体系认证证书（如果有）；
（12）产品和主要元器件“CCC”认证证书（如需）；
（13）产品的检测、检验报告复印件（如有，需权威部门出具）；
（14）投标方认为对其投标有利的其他资料。
[bookmark: _Toc212369515]前9项文件必须提供，未提供者直接视为资格审查未通过，无法继续参与投标！
8.2技术标书：
为提高评标效率，请投标方按照下列资料清单内容及顺序编制技术标书，如投标方未按照以下内容及顺序编制技术标书，可能会影响技术标书得分，请各投标单位务必注意。
（1）主要技术参数：按照招标文件技术部分所要求的技术参数与投标方所投标设备的主要技术参数作出数据对比表格；
（2）产品质量及保证措施：产品质量、性能稳定可靠，使用寿命长且有完善的生产保证措施等方面的说明及证明材料；
（3）供货周期（注意本条不影响商务部分关于供货期的表述，但不得和商务部分矛盾）：应提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料；
（4）质保期及售后服务：质保期是否响应或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整，项目所在地有相应的的售后服务能力等方面的说明及证明材料；
（5）投标单位针对本次项目提出合理化建议；
（6）按招标文件投标方须知和技术规格书中要求提供的有关文件；
（7）投标方需提交的其它资料。
（8）技术规格偏离表；
（9）服务承诺函；
（10）设备质量承诺函；
（11）按招标文件投标方须知和技术规格书中要求提供的有关文件。
[bookmark: _Toc212369514]8.3商务标书：
（1）投标函；
（2）开标一览表；
（3）投标分项报价表；
（4）投标报价明细表；
（5）货物说明一览表；
（6）商务条款偏离表；
（7）经营业绩一览表；
（8）对本项目招标文件及“合同条款”的认同及优惠条件说明；
（9）投标方开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明（如有）；
（10）税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；
注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标方自行编制，但需包含以上内容。

[bookmark: _Toc212369518]9、投标内容填写说明
9.1投标文件按统一格式填写，资格证明文件、商务标书和技术标书三部分分别装订成册。
9.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
9.3所有投标文件要求字迹清晰，加盖公章页公章为彩色；不满足上述要求对评标专家造成评标干扰的按无效投标处理。
[bookmark: _Toc212369519]10、投标报价
10.1投标报价总价包括：全部（全新）产品价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试、验收、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。所有投标均以人民币报价。
本项目税率13%。
本项目的所有报价应以包含税率为前提进行提报，即所有报价为含税报价。
[bookmark: _Toc346306744][bookmark: _Toc352332865][bookmark: _Toc346372891]10.2投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。
10.3对于非标准货物的投标，还应填报价明细表（报价明细表格式由投标方自行设计）。
10.4投标方如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。
10.5招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。
10.6 单独密封的“开标一览表”与投标文件正本不符，以“开标一览表”为准。
10.7 投标方须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，并根据单价修正总价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。
10.8 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。
10.9 投标方免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。
10.10最低报价不能作为中标的保证。
11、投标文件签署
11.1投标文件应加盖投标方单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字，签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔，由投标单位法人或委托代理人亲自签署，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。投标方代表必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本及各附件）。否则，其投标文件按无效投标处理。
11.2 本招标文件提供的投标文件格式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标方的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字或盖章。
[bookmark: _Toc352332866][bookmark: _Toc346372892][bookmark: _Toc346306745]12、投标文件密封和标记
12.1投标方应准备的投标文件份数见投标方须知前附表第8项，投标方应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。
12.2投标文件的密封和标记详见投标方须知前附表第9项。
[bookmark: _Toc346306741][bookmark: _Toc352332862][bookmark: _Toc346372888][bookmark: _Toc352332867][bookmark: _Toc346306746][bookmark: _Toc346372893]13、投标文件装订
详见投标方须知前附表第10项。
14、投标保证金
14.1投标方应按前附表第11项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。
14.2如投标方有下列情况，投标保证金不予退还，招标方和招标方有权依法向其提出索赔，投标方应当赔偿因此给招标方造成的全部损失：
1）开标后，投标方在投标有效期内撤回谈判的；
2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标方的；
3）与招标方、其他投标方恶意串通的；
4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；
5）投标方在投标文件中提供虚假材料的；
6）中标方无正当理由未能按规定与招标方签订合同的；
7）法律法规和招标文件规定的其他情形。
8）截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的。
9）供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的。
10）自中标(成交)通知书发出之日起30日内，中标(成交)供应商无正当理由不签订合同的。
11）投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的。
12）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
14.3保证金的退还：
1）未中标人的保证金，在中标通知书发出，由投标方当月申请，次月退还；
2）中标人的保证金在签订合同后,由投标方当月申请，次月退还或根据合同中的约定将投标保证金转为履约保证金。
3）保证金为无息退还。
[bookmark: _Toc352332868][bookmark: _Toc346372894][bookmark: _Toc346306747]15、投标有效期
15.1 本项目投标有效期见投标方须知前附表12项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。
15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标方可以以书面形式要求投标方同意延长投标有效期。投标方可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标方有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标方应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc31256]四、投标文件递交
[bookmark: _Toc346372896][bookmark: _Toc352332870][bookmark: _Toc346306749]16、投标文件递交时间和地点
16.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见投标方须知前附表第13项。
16.2 投标方代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标方另行通知规定的时间递交。
16.3 招标方不接收投标截止时间后送达的投标文件。
[bookmark: _Toc346372897][bookmark: _Toc346306750][bookmark: _Toc352332871]17、投标文件签收
17.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。
17.2 投标截止时间后对投标方已提交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc352332872][bookmark: _Toc346306751][bookmark: _Toc346372898]18、投标文件修改与撤回
18.1投标方在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标方。
18.2 任何修改内容必须由投标方的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。
18.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。
18.4投标有效期内不得撤回投标。
[bookmark: _Toc25279]五、开标与评标
[bookmark: _Toc212369527]19、开标
19.1本次招标的开标、评标由招标方依法组织实施。
19.2本项目开标时间和地点见投标方须知前附表。开标会议由招标方组织并主持。招标方和招标方邀请各投标方派遣人员参加开标会议。投标方未参加开标的，视同认可开标结果。
19.3开标程序
[bookmark: _Toc92678127]（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。
（2）介绍与会人员。
（3）投标方或投标方推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标方未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。
（4）经确认无误后，由工作人员当众拆封，核验投标方资格证件，内容详见投标方须知前附表及投标文件编写资格证件部分。
（5）各投标方抽签，按抽签顺序开技术标，未开标的投标方去休息区等候进场。
（6）技术标开完之后所有投标方离场，专家打分，推荐进入下一轮的投标方。
（7）所有投标方进场，工作人员当众唱标，按照抽签顺序开商务标。
（8）开标完毕，进入谈判阶段。
20、评标委员会
评标委员会的组成见投标方须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，汇总专家意见，并向招标方推荐中标候选人排序名单。
[bookmark: _Toc212369528][bookmark: _Toc92678128]21、评标原则
[bookmark: _Toc212369529]“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标方。同时，在评标过程中恪守以下原则：
21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标方的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；
21.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。
21.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。
21.4保密性原则：招标方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标方的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。
[bookmark: _Toc5685]六、授予合同
22、定标
22.1招标方对评标委员会推荐的中标候选人进行资质审查。
22.2最终审查的对象是招标项目的中标候选人。
22.3最终审查的内容是对中标候选人所报货物的产品性能及性价比、安装方案、调试方案、技术状况、生产条件、产品质量、交付时间、投标方信誉以及招标方认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。
22.4通过对中标候选人的最终审查确定中标人。
23、招标方在授标时有变更数量的权利。
在向投标方授予中标通知书时，在保证采购设备规格型号不变的前提下招标方有变更数量的权利。
24、招标方接受和拒绝任何一个或所有投标的权利
招标方在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标方中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方解释采取这一行动的理由。
中标人瑕疵滞后发现处理原则：
无论基于何种原因，各项目应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人有权取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
25、中标通知
25.1确定中标结果后，招标方向中标人签发《中标通知书》。
25.2中标通知书将是合同的组成部分。
25.3如投标人中标后悔标，招标方将取消该投标人本次中标资格，给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
26、签订合同
26.1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。
26.2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
26.3合同以双方最终签署的版本为准。
27、 废标及中止招标
[bookmark: _Toc29588]27.1 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿：
    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
    （2）投标人在报价有效期内撤回投标；
    （3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
    （4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
    （5）投标人串通投标；
    （6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
    （7）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
    （8）被其他投标人举报经查实属实的；
    （9）法律、法规规定的其他情况。
27.2 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标
    （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    （2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
    （3）因重大变故，采购任务取消的；
    （4）评标委员会认为应当终止招标的其他情形。
（5）投标人报价均超过采购预算的。
（6）符合条件、或对招标文件做实质响应的供应商不足3家的。
七、相关费用
本项目招标相关费用详见投标方须知前附表第18项。
[bookmark: _Toc3011]八、解释权
本招标文件的最终解释权归招标方，当对一个问题有多种解释时以招标方的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标方对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。
[bookmark: _Toc25758]九、其他
需对“投标方须知”正文进行补充和修改的内容详见“投标方须知前附表”。
[bookmark: _Toc500420375][bookmark: _Toc500420293]


[bookmark: _Toc235]

第三章  评标方法
综合评审法
本项目采用“综合评审法”，评标委员会成员综合评定各参加投标的投标方提交的资质文件，技术标，商务标，根据初步评审结果及综合评审评分细则所确定的得分排序由高到低确定中标方候选。资质标不参与打分，核查资质不满足要求的，直接取消竞标资格，不得进行下一轮。
1、资质标、技术标和商务标分开密封，技术标与商务标同时投标，分开开标：先开技术标，按照标书中规定的详细技术配置对比表进行技术评标，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），经专家组讨论通过后，再开商务标。
2、综合评审，确定中标方候选。
评标委员会采用“综合实力最强，投标方的社会信誉好，能够最大限度满足招标文件中规定的各项标准，并且投标报价合理”的方法依次对各投标方进行综合评审，并进行打分，评委将按以下评分细则进行综合分析、比较并打分。为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标人（不保证最低价格中标），对未中标单位不做任何解释。
本次招标采取多级评标模式，由采购人员与专家组共同对候选中标人进行评/议标，最终确定推荐中标人。
综合评审评分细则（满分100分）
详见下页
	序号
	评审内容(100分)

	1
	技术标（50分）
	技术方案部分（30分）
	所报产品的技术参数满足招标文件要求得基本分20分；
主要技术参数优于招标文件的酌情加分，最高加10分；主要技术参数低于招标文件的酌情减分，最高减10分。

	
	
	产品质量及保证措施（5分）
	提供的产品质量、性能稳定可靠，且有完善的生产保证措施及质量保证体系的酌情得1-5分。

	
	
	供货周期（10分）
	响应供货期基本要求得基本分7分；
能提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料，根据实际情况酌情得1-3分；

	
	
	质保期及售后服务
（5分）
	质保期满足或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整，项目所在地有相应的的售后服务能力酌情得1-5分

	2
	商务标（50分）
	1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。采用基准法：当有效投标人有效报价数量大于5时，去掉最低价和最高价，取剩余投标人有效报价的算数平均值*0.9作为基准值；当有效投标人有效报价数量小于等于5时，取所有有效投标人有效报价的算术平均值*0.9作为基准值，根据投标报价与基准值价差大小给与赋分：投标报价与基准值相等，得基本分35分；投标报价高于基准值，每比基准值高1%扣1分，得分下限为0分；投标报价低于基准值，每比基准值低1%加0.5分，得分上限为50分。
2.评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。
3.评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，视为无效报价，不进入下一步评审。


评分细则：
注：  1）投标方综合评审得分取所有评委对该投标方计分的算术平均值。
1、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件或无效投标处理： 
1）样品不满足招标文件规定的；
2）无投标方盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；
3）未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；
4）投标方递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；
5）投标方名称或组织结构与资格审查不一致的；
6）不同投标方的投标文件内容存在非正常一致的；
7）不同投标方的投标文件相互混装的；
8）不同投标方委托同一人投标的；
9）不同投标方使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；
10）不响应招标文件供货时间、质量要求、质保期等实质性内容的；
11) 提供虚假材料谋取中标的； 
12）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。
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1、 标的物的用途
本项目共计包括4项内容,分别是涂装电泳滑撬和面漆滑撬的设计及制作、涂装PVC吊具与积放链吊具的设计及制作、新一代轻卡驾驶室机器人自动喷涂轨迹编程和品质保证、PVC喷涂工位改造。
1. 涂装电泳滑撬和面漆滑撬用于运输驾驶室：
（1）涂装电泳滑撬负责载运焊装下线的驾驶室至涂装底漆线生产结束并循环使用；
（2）涂装面漆滑撬负责载运电泳下线的驾驶室至涂装面漆线生产结束并循环使用。
2. 涂装PVC吊具与积放链吊具用于吊装驾驶室：
（1）涂装PVC吊具负责将电泳滑撬上的驾驶室转挂到面漆滑撬上并循环使用；
（2）涂装积放链吊具负责将面漆后驾驶室输送至总装内饰线并循环使用。
3. 新一代轻卡驾驶室机器人自动喷涂轨迹编程和品质保证：
    用于涂装机器人自动喷涂新一代轻卡驾驶室使用。
4. PVC喷涂工位改造：
    用于驾驶室底部涂胶使用。
5. 焊装线驾驶室下线吊具改造：
       用于焊装线驾驶室在从主拼线转至弧焊补焊工位。
2、 标的物使用环境
1. 项目名称：全新一代轻卡驾驶室涂装线改造项目
2. 工作地点：济南轻卡制造公司
3. 工作制度：全年工作251天、2班制、设备开动率：85%
4. 使用地点区域自然环境：
4.1 海拔高度：1000m以下
4.2 室外温度：-20℃～40℃
4.3 室内温度：-5℃～220℃	
4.4 环境湿度：在20℃时最大湿度为90%
4.5 压缩空气压力：0.4～0.6Mpa
4.6 电源电压：380V±15%，50 Hz±2% 
3、 供货范围
本项目是一个总包项目，项目包含涂装电泳滑撬和面漆滑撬的设计及制作、涂装PVC吊具与积放链吊具的设计及制作、新一代轻卡驾驶室机器人自动喷涂轨迹编程和品质保证、PVC喷涂工位改造的设计、采购、制造、运输、装卸、安装调试及培训等，并交付使用。主要供货明细详见下表：
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	电泳滑撬
	60套
	一撬双车，底部纵梁长度4400mm

	2
	面漆滑撬
	108套
	一撬双车，底部纵梁长度5600mm　

	3
	PVC吊具
	6套
	　

	4
	积放链吊具
	210套
	

	5
	喷涂程序
	7套
	新增7种驾驶室

	6
	PVC工位改造
	1项
	　

	7
	5.焊装线驾驶室下线吊具
	2套
	


4、 标的物技术要求
1.总体技术要求
    涂装电泳滑撬、面漆滑撬、PVC吊具、积放链吊具均为重新设计、重新制作。PVC工位改造是在原有设备基础上进行改造。
1.1涂装电泳滑撬和面漆滑撬的设计及制作：
1.1.1电泳滑撬和面漆滑撬能够承载车型包含以下类型：低顶轻卡1750单排、低顶轻卡1750双排、低顶轻卡1860单排、轻卡1760单排、轻卡1760排半、轻卡1880单排、轻卡1880排半、轻卡2080单排、轻卡2080排半、轻卡半高顶、轻卡2250、 新一代轻卡1880单排、新一代轻卡1880排半、新一代轻卡2080单排、新一代轻卡2080排半、新一代轻卡2080排半半高顶、新一代轻卡2080单排重载、新一代轻卡2080排半重载共十八种车型驾驶室。
1.1.2所有滑撬要考虑到切换车型时操作方便，在多次电泳、面漆后仍需保证20s/撬（2人切换）内能够实现切换。
1.1.3滑橇形位公差要求：两纵梁的平行度公差要求≤1mm，滑橇纵梁的直线度≤2mm，滑橇纵梁的平面度≤2mm，四个支座的高度差≤1mm。
1.1.4滑橇尺寸公差要求（长期烘烤冷却后仍需要保证该公差要求）：
[image: ]
	序号
	位置描述
	公差要求
	备注

	1
	A
	±3mm
	

	2
	B
	±3mm
	

	3
	C
	±1mm
	

	4
	D
	±1.5mm
	

	5
	E
	±1mm
	

	6
	F
	±1mm
	

	7
	G
	±1mm
	

	8
	H
	±1.5mm
	

	9
	I
	±1.5mm
	

	10
	J
	±1.5mm
	

	11
	K
	±1.5mm
	

	12
	L
	±1mm
	

	13
	M
	±1mm
	

	14
	N
	±1mm
	

	15
	O
	±1mm
	

	16
	P
	±1mm
	


1.1.5滑橇焊接无瑕疵，例如表面粗糙，穿透，孔隙，缩孔，焊接火花，无不连续焊接，无点焊。
1.1.6所有支撑销、托块与撬体支架采用螺栓连接，在X、Y、Z 相应的方向上独立调整，调整量最大为5mm，累计调整片不超过3片，调整后紧固并采用定位销定位。
1.1.7滑撬主体部分设有编号，以便于管理。
1.1.8制造前招标方确认其夹具、制造工艺、支撑方案，滑撬装配完成并经检具检测合格后提供精度检测报告。
1.1.9所有滑撬上须有驾驶室放置定位销，便于定位，并设置铲齿孔，便于叉取。驾驶室从焊装叉式移载机及空中吊具能够精准落到电泳滑撬定位销上,不需要人工调整驾驶室位置或滑撬位置。PVC吊具从电泳滑撬上起吊驾驶室，再将其精确落到面漆滑撬定位销上，不需要人工调整，驾驶室在面漆滑撬上落到位后需保证驾驶室使用面漆门钩关门时车门任一位置与滑撬纵梁前端同一点距离误差≤10mm。积放链吊具从面漆滑撬上起吊驾驶室，再将其精确落到总装内饰板式链支腿相应位置上，不需要人工调整。
1.1.10面漆滑撬要考虑堆垛、解垛问题，必须保证现有堆垛机、解垛机能够实现三层堆垛并稳固可靠。若滑撬支腿为可调整方式，则拆（堆）垛机需增加自动检测装置，防止滑撬倒塌。
1.1.11滑撬材质使用Q235碳钢材质。
1.1.12图纸确认后，制作一套样品试装，招标方确认后批量制作。
1.1.13需提供电泳和面漆各一套滑撬检具,用以检测滑撬精度，验收完毕后检具归招标方所有。检具能够满足滑橇关键尺寸的检测（要求滑橇具备测量基准点），检具精度不大于±1mm。
1.1.14图纸材料要求提供1套电子版，3套纸质版。电子版图纸使用国际通用软件。
1.2涂装PVC吊具和积放链吊具改造：
1.2.1吊具支腿在设计制作后要便于现场的操作使用，定位位置合理，所有车型在吊起时支腿位置需有定位孔和定位销,驾驶室在放置到位后，吊具支腿合拢可以准确吊装驾驶室,保证驾驶室吊起后前后、左右不偏斜。
1.2.2支腿的支撑块部位要支撑牢靠，驾驶室在吊装和运行过程中不会出现滑动情况，需要在可能磕碰位置均增加防护块进行保护。
1.2.3吊具支腿的支撑块/防护块采用聚氨酯材料（邵氏硬度60-80），耐磨的同时不得对驾驶室本体造成硌伤。
1.2.4车型切换时支腿切换不能影响正常生产节拍，需保证10s/车（2人切换）内能够实现切换。
1.2.5吊具表面漆面颜色符合《Q-ZZ 30070 设备设施颜色标识》规定，外观无明显缺陷，重新焊接完成后，按照招标方要求对支腿和转轴焊接位置进行重新喷漆。
1.2.6吊具落装到面漆滑撬及总装内饰线(一线+二线)时可精准落到板式链支腿相应位置,吊装与转挂均不需要人工调整,驾驶室落到面漆滑撬上后驾驶室位置偏移≤10mm，必要时增加吊具下降的定位导向装置
1.2.9图纸确认后，制作一套样品试装，招标方确认后批量制作。
1.2.10图纸材料要求提供1套电子版，3套纸质版。电子版图纸使用国际通用软件。
1.3喷涂程序改造：
1.3.1喷涂程序需包括新一代轻卡驾驶室内腔喷涂轨迹、新一代轻卡驾驶室外表面喷涂轨迹、新一代轻卡驾驶室配件工装喷涂轨迹（如果有配件，则负责设计相应工装及喷涂轨迹）。金属粉（实色漆）段包括内腔喷涂(2台开门机器人左右对称、2台喷涂机器人左右对称)和驾驶室外部喷涂（4台喷涂机器人左右对称），清漆段包括内腔喷涂(2台开门机器人左右对称、2台喷涂机器人左右对称)和驾驶室外部喷涂（3台喷涂机器人左2台右1台）。如果滑撬设计制作后原轻卡驾驶室的位置发生变化，则需要将对应车型的喷涂程序进行调整，确保喷涂质量。
1.3.2驾驶室内腔与外观喷涂质量要求：
	项目
	实色漆
	金属漆+罩光清漆

	色差
	 与标准板比较：△E≤0.6(45°) 
	 与标准板比较：
△E≤3(25°)、1(45°)、2(75°) 

	光泽度
	 G60≥93 
	 G20≥95 

	桔皮
	 A区(DOI值)≥85；
A区(桔皮值)长波≤15，短波≤25； 
	 A区(DOI值)≥85；
A区(桔皮值)长波≤15，短波≤25； 


1.4涂装驾驶室密封性提升PVC工位改造：
1.4.1自行葫芦输送部分:
    PVC喷涂现有两个工位,总长度为10米（见下图）,宽度5.6米，计划调整为三个工位。将PVC第一个工位的停止限位向进口方向移动0.5米，保证中间位置可满足一个工位要求。然后中间增加一个停止限位，改造成三个工位，分别定为PVC一工位、PVC二工位、PVC三工位。
[image: ]
1.4.2涂胶系统改造：
1.4.2.1涂胶系统改造:利用现有胶泵，从打胶线现有管道分出一条输胶管道到PVC工位，需要管道30米左右（打胶线管道到PVC工位中间位置直线距离约24米）。管道需铺设保温棉和伴热带，伴热带与现有供胶泵控制箱连接，温度可控。
[image: ]1.4.2.2供胶系统需4套，包括胶枪、调压器、压力表、HOSO球阀、高压软管等。





（3）增加安全防护设施(安全支柱说明意义)
1.4.2.3增加地面安全防护支柱，立柱顶端用聚氨酯做防护，防止驾驶室掉落，砸到员工。
1.4.2.4每个工位增加自动回弹旋转按钮，两边同时触发才可以流转驾驶室。
1.4.2.5增加6组光栅，人员在工位内，驾驶室无法运转。
1.5焊装线驾驶室下线吊具改造
因工艺设计需要，驾驶室在从主拼线转至弧焊补焊工位，弧焊工位至修车线的过程中采用PICKUP。投标方需负责对现有吊具的改造工作以满足新老轻卡混流生产。设计过程中需要考虑在满足生产节拍的基础上保证，保证吊具安全可靠稳定。
2.关键设备及部件品牌要求
	序号
	设备名称
	品牌
	备注

	1
	电气元件
	欧姆龙/同等品牌
	　

	2
	胶枪
	固瑞克(235627)
	　

	3
	高压软管
	固瑞克（7.6m）
	跟胶枪匹配　

	4
	调压器
	固瑞克(238890)
	　

	5
	旋转接头
	固瑞克
	　

	6
	光栅
	科瑞
	　


对于设备的品牌和材料，本标书未明确指定的，首先由投标方提出建议，最终经招标方评审通过并书面确认后实施。
5、 验收
1.预验收
1.1外观无缺陷、无裂痕，材质无缺陷，坚固实用。
1.2加工件表面无锋利边缘，焊缝无焊接缺陷。
2.终验收
2.1投标方派专家到招标方现场滑撬进行安装调试和技术指导。所有设备由投标方负责安装、调试完成后，双方在生产地点进行最终验收。
2.2投标方提出验收申请后，在连续1个月的生产周期内（新一代轻卡1880单排、新一代轻卡1880排半、新一代轻卡2080单排、新一代轻卡2080排半、新一代轻卡2080排半半高顶、新一代轻卡2080单排重载、新一代轻卡2080排半重载每种车型至少100辆份），设备使用稳定，喷涂质量合格,视为验收通过。
2.3最终验收期间若发现合同供货内容有质量问题或发现破损、缺陷和缺少零件，投标方应根据招标方要求免费更换零部件并解决问题，并且记录在终验收的报告中。
2.4按合同要求验收，若投标方提供的标的内容、技术资料与合同中规定的内容有不符或缺少时，招标方有权要求更换及补偿。
2.5投标方一旦中标，需向招标方提供的技术文件资料：装配图、易损件2D零件图（若易损件需要加工型面，需增加提供3D图）、零件明细（内部标注易损件）。
2.6所有技术文件资料均为电子版文件1套，纸质版文件3份，其中所有电子版文件必须使用国际通用软件以确保能在招标方的计算机中打开并进行编辑和修改。
6、 服务
1.投标方项目联系人信息（如电话、邮箱等）在图纸会签阶段确定，该联系人负责合同签署后与合同履行有关的各种信息的往来、设备进场后的安装、调试、售后等与合同履行的相关事项的决定和处理。
2.投标方应按项目的需要组织足够的、合格的、具备相关经验的管理人员、技术人员、施工人员完成本项目，若因投标方原因导致安装调试进度明显滞后，投标方应及时采取有效措施确保项目按时竣工。
[bookmark: OLE_LINK169]3.合同履行过程中，若由于投标方的原因对安装调试造成影响，投标方应在5个日历日内提出书面的项目延期申请，以对安装调试期限进行适当顺延，否则视为未影响到投标方的安装调试工作。
4.投标方负责对本项目内所有组成部分进行参数设定、单联机调试，同时按招标方要求配合其他设备的参数设定及单联机调试工作。
5.现场安装进度紧张时，招标方有权要求投标方晚上加班赶工期（包括周六、周日）。
6.招标方对投标方按施工进度和阶段对材料规格、外购件安装情况以及安装制作规范性等进行日常检查和中间验收，招标方派专人与投标方在现场一起板材取样，招标方对取样的板材进行材质检验（检验费用投标方负责）。
7.招标方通知投标方进场，投标方进场前7天派遣技术人员到现场，对施工现场的土建基础、预埋件、预留洞等进行确认，经确认合格后签署具备施工条件的确认单，作为投标方认可现场具备本项目实施条件的最终依据。同时提供完善的施工计划、安全章程、物流方案、吊装方案、进场文件（包含施工中必备的设备、安装工具、辅材及运输、吊装工具等，以保证施工的顺利进行）等文件给招标方，招标方负责总体协调。
8．投标方应按工程的需要组织足够、合格的管理人员、技术人员、施工人员进行本项目的施工，所有施工人员必须持有相应的资格证书上岗，并将证书复印件上报招标方备案。未经招标方书面同意，参与本项目的投标方主要人员不得中途更换。
9.投标方应提供完善的施工组织文件，并提供施工中必备的设备、安装工具、辅材及运输、吊装工具，以保证施工的顺利进行。
10.安装工作开始前投标方须到保险公司投保所有安装险及第三责任险，如因投标方原因发生任何作业事故，事故相关一切责任由投标方自负。
11.投标方进入招标方施工现场后，如需要现场临时办公室，需自行建设，必须符合项目所在地相关部门的要求。投标方按照招标方要求进场前制作目视化管理看板，按招标方要求对人员组织机构、施工质量、工程进度、每日开工前设备点检表、施工月/周计划、现场每日安全情况、每日问题及需协调事宜等进行目视化，并及时更新目视内容，看板时刻保持整洁，干净。
12.投标方须设置现场负责人（项目经理及施工经理），项目经理及施工经理由招标方面试通过后方可确定，负责现场的施工和质量管理工作，编制详尽的工程进度表，做出细化到每日的工作计划。
13.施工过程中，每天上班时向招标方现场代表递交前一天的工作完成情况及当天的工作计划，以确保工程进度并及时对工程进度表进行检查调整。施工过程中须做好质量检查和记录工作，并与招标方的管理体系协调一致。
14.投标方施工人员在现场的食宿由投标方自理。工作人员均应统一着装，严格遵守招标方现场的相关制度/规范。
15.施工防护要求，投标方施工人员，在现场施工过程中须注意保护土建、公用等设施。对现场地面不允许有大面积或深度划伤，墙面不允许乱写乱画以及挂蹭导致墙面破损等。当招标方地坪施工完毕后，投标方施工人员不得对地面造成划伤或破坏，一经发现违规现象，招标方将进行2000至30000元不等的违约追究。
16.投标方施工过程中需遵循安全第一的原则，施工人员需经过三级安全教育，提供证明材料。
17.安全员必须具有安全员证，专职安全工作，施工阶段做好本职工作，严格按照招标方施工管理规定执行。
18.投标方进厂至终验收前配备专职的技术人员负责按照招标方要求进行安装调试过程中的各项检验并出具相应的检验报告等证明文件。检验项目、文件格式等由招标方提供。
19.投标方进厂至终验收前配备专职的技术人员负责招标方提出的问题对策、解决，问题解决完成后组织招标方人员现场确认及问题销项。
20.除招标方采购的外购件以外，所有设备、材料、辅助材料（含吊架、支撑、标准件等）等的采购、制造、安装和运输，以及施工安装过程中所需的水、电等，均由投标方根据招标方现场提供的能源点自行接取；现场施工过程中因投标方产生的卫生清理、设施保护等费用均由投标方承担。由招标方采购的外购件需由投标方负责安装时，保管、安装、调试等均由投标方承担。
21.在设备安装调试过程中，投标方须服从招标方施工现场的统一协调管理，应按招标方要求或指挥进行安装、调试及问题处理，并与其它施工单位友好配合，不得扯皮。
22.调试过程中，投标方须配合招标方制定调试计划，提供每天调试内容，调试完成出具调试日志、调试问题分析解决报告、调试参数记录表等报告，从进场直至陪产结束应每周向招标方出具一份工程服务周报。另外，投标方对招标方现场工程师或保全人员的维护、点检等工作应负有提醒指导责任。
23.调试、试生产及验收阶段，投标方必须按招标方要求配备足够人员，全过程按照招标方的指令，配合协助招标方完成有关工作。
24.设备联调:
24.1设备安装调试完成后，进行空载实验。稳定运行无故障后进行负载通过性试验。
24.2设备空载连续稳定运行72小时无故障，并经双方确认合格后，视为设备联调合格。
25.设备安装和调试期间，投标方需要无条件配合招标方保证车间的正常生产，并根据招标方生产情况合理调整施工时间。
26.质量保证期为：从设备终验收合格之日起12个月。投标方对设备出现的各类故障应及时免费提供维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，应及时免费更换。
27.投标方在接到设备有关故障信息后，8小时内作出响应，包括口述指导排除故障等措施。如不能排除故障，投标方人员应在24小时内到现场解决问题。
28.投标方应承诺在质保期过后，仍为用户提供优惠备件及优质服务。
7、 交货期
1.交货期:收到中标通知书后3周提供电泳滑撬、面漆滑撬、PVC吊具、积放链吊具各一套有效样品，有效样品提供后1个月内完成机器人轨迹调试, 60个工作日完成所有改造。
2.交货地点:济南轻卡制造公司。




本合同模板作为参考，以最终签订合同内容为准

第五章   设备采购合同
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合同编号：








设备采购合同






甲  方：

乙  方：

签订日期：年月日


26

[bookmark: _Toc7826][bookmark: _Toc18329][bookmark: _Toc3662]目录
1 合同设备	27
2 包装	27
3 运输标记	27
4 检验	28
5 权利担保	28
6 交货	28
7 安装、调试	29
[bookmark: _Hlt49845858]8 价款与支付	29
9 质量保证及售后服务	30
10法定责任	30
11 违约责任	31
12 合同的终止与解除	31
13 不可抗力	32
14 通讯	32
15 适用法律及争议解决	33
16 附件	33
17 其他规定	33
18 签署事项	33
附件一：设备清单一览表及主要设备分项配置明细表	35
附件二技术要求	35
[bookmark: _Toc14531619][bookmark: _Toc14676795]
招标方（买方）：

投标方（卖方）：


本设备采购合同由甲乙双方于山东省济南市（可根据实际情况调整）签订：
鉴于，买方向卖方购买项目设备台（套），就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装（或指导安装）、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，以上所列内容经买卖双方协商自愿达成本合同：

[bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc11930][bookmark: _Toc6125][bookmark: _Toc16330018][bookmark: _Toc17619]1 合同设备
1.1买方向卖方购买的设备信息见附件一：《设备清单明细表》
[bookmark: _Toc32510][bookmark: _Toc29026][bookmark: _Toc22800]1.2技术规格和标准
1.2.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。
1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。
1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

[bookmark: _Toc16330019][bookmark: _Toc18553]2 包装
2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

[bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc27144][bookmark: _Toc2833][bookmark: _Toc3215][bookmark: _Toc16330020]3 运输标记
3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
3.1.1收货人
3.1.2合同号
3.1.3发货标记（唛头）
3.1.4设备的名称、品目号、箱号
3.1.5毛重/净重（公斤）
3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）
3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

[bookmark: _Toc10630][bookmark: _Toc16330021][bookmark: _Toc7431][bookmark: _Toc16133][bookmark: _Toc2697]4 检验
4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。
4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

[bookmark: _Toc3994][bookmark: _Toc24467][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc19850][bookmark: _Toc16330022]5 权利担保
5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。
5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。
5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。
5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。
5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

[bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc10847][bookmark: _Toc11759][bookmark: _Toc27500][bookmark: _Toc16330023]6 交货
6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。
6.3技术资料：订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。
6.4交货方式：（可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定）
6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。
6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。
6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。
6.5交货地点：
6.6到货时间：20  年  月   日前
6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。
6.8如果卖方在规定的日期前交付设备，需经买方书面同意。
6.9风险的转移：
设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

[bookmark: _Toc16330024][bookmark: _Toc2984][bookmark: _Toc8024][bookmark: _Toc25510][bookmark: _Toc10068]7 安装、调试
7.1 卖方须在到货后日内安装调试完成。
7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。
7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。
7.4卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

[bookmark: _Toc6350][bookmark: _Toc14260][bookmark: _Toc14098][bookmark: _Toc10008][bookmark: _Toc16330025]8 价款与支付
8.1合同总价款为元人民币（大写：），该价款为包含【】%增值税的总价款，其中不含税价款为元人民币（大写：        ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。
该价格包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。（根据项目实施内容据实填写）
8.2合同价款的结算方式：半年期银行承兑汇票（如有其它方式可据实填写）
8.3合同价款的支付：（如有不同付款比例，则按照招标文件约定据实填写）
8.3.1合同生效、首次样件到货后并验证合格后，供应商应开具30%的增值税专用发票（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。
8.3.2设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款70 %的增值税专用发票（税率为【13】%，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付合同总价款60%的验收款。
[bookmark: _Toc14531628][bookmark: _Toc14676804]8.3.3合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

[bookmark: _Toc26776][bookmark: _Toc25708][bookmark: _Toc6726][bookmark: _Toc16330026][bookmark: _Toc24085]9 质量保证及售后服务
9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。
9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。
9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。
9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起【】年。
9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。
9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。
9.7质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

[bookmark: _Toc12927][bookmark: _Toc13220][bookmark: _Toc16330027][bookmark: _Toc15570][bookmark: _Toc10359]10法定责任
10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。
10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。
10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为高度机密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。
10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何贸易、商业或工业秘密。

[bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc16330028][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc30381][bookmark: _Toc28168]11 违约责任
11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：
11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。
11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。
11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。
11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，但是违约金的金额不得超过合同总价款的 20 %，如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。（根据项目实际情况据实填写）
11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方作违约金，但是违约金的金额不得超过合同总价的 20 %。如果卖方在达到违约金的最高限额或者不能使设备通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。（根据项目实际情况据实填写）
11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 50 ‰。
11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。
11.7如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

[bookmark: _Toc31554][bookmark: _Toc19889][bookmark: _Toc16330029][bookmark: _Toc9172][bookmark: _Toc1827]12 合同的终止与解除
12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。
12.2经双方协商一致，可以解除本合同。
12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：
12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；
12.3.2按照本合同第11.3条或第11.4条的规定，达到违约金的最高限额；
12.3.3卖方所提交的设备不符合本合同的规定；
12.3.4卖方有其他违约行为。
12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。
12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。
12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。
12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

[bookmark: _Toc7660][bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc31945][bookmark: _Toc16330030][bookmark: _Toc8620]13 不可抗力
13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。
13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

[bookmark: _Toc19590][bookmark: _Toc16330031][bookmark: _Toc31243][bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc30389]14 通讯
14.1通讯地址：
本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。
14.2生效
14.2.1书信。书信为送达时生效；
14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；
14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；
14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。
14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。


[bookmark: _Toc23554][bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc11290][bookmark: _Toc16330032]15 适用法律及争议解决
15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。
15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

[bookmark: _Toc12320][bookmark: _Toc23765][bookmark: _Toc16330033][bookmark: _Toc18207][bookmark: _Toc23906]16 附件
本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：
16.1技术协议书；
16.2合同设备一览表；
16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；
16.4招标文件。
上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

[bookmark: _Toc16330034][bookmark: _Toc28356][bookmark: _Toc17656][bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc31331]17 其他规定
17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。
17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。
17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
[bookmark: _Toc17952][bookmark: _Toc29136][bookmark: _Toc16330035][bookmark: _Toc19077]17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。
17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

[bookmark: _Toc31184]18 签署事项
本合同一式份，买方持份，卖方持份；本合同经双方签署后生效。
（以下无正文）



（本页为编号为【】设备采购合同的签署页）
招标方（盖章）：                               投标方（盖章）：
法定代表人或代理人（签字）：          法定代表人或代理人（签字）：
地  址：                             地  址： 
电话：                                       电话： 
传真：                                       传真： 
开户银行：                           开户银行：   
账  号：                             账 号： 

















[bookmark: _Toc23538]附件一：设备清单明细表

	序号
	产品及部件名称
	规格型号及
技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc25384]附件二 技术协议书

第六章附件

说明：
1、投标方须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4、招标方将对投标方提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
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[bookmark: _Toc24165]附件一：投标函
投标函
中国重汽集团济南商用车有限公司：
按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我们根据项目名称为招标文件的要求，对                 （项目名称）（设备名称）进行投标。由投标方（全称）正式委托全权代表（姓名、职务）提交投标文件正本一份，副本四份，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。
（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。
（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。
（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。
（4）投标文件在公开报价后90天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。
（5）我方同意招标方的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。
（6）我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
（7）我方若未成为中标人，招标方有权不做任何解释。
（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。
（9）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：                           邮政编码：
电话：                           传真：
电子信箱：
投标方全称：                     开户银行名称：
公章：                           银行帐号：
法人代表签字：                   开户行地址：

年  月  日
[bookmark: _Toc11519][bookmark: _Toc453709582]
附件二：授权委托书

法定代表人授权委托书

 中国重汽集团济南商用车有限公司 ：
（投标方名称）法定代表人授权我公司（职务或职称）（姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理济南轻卡制造公司全新一代轻卡涂装线改造项目投标活动、合同签订等一切事宜。
委托期限：
全权代表无转委权。特此委托。 (
法定代表人身份证复印件（正面）
) (
授权代理人身份证复印件（正面）
) (
法定代表人身份证复印件（反面）
) (
授权代理人身份证复印件（反面）
)










单位名称（公章）：
法定代表人签字：
授权代理人签字：

年月日

[bookmark: _Toc518655806][bookmark: _Toc353881014][bookmark: _Toc424118183][bookmark: _Toc26482][bookmark: _Toc32246][bookmark: _Toc14032]附件三、投标方基本情况表
投标方基本情况表


	单位
名称
	
	代  号
	
	电话
	
	主管
部门
	
	企业负责人
	
	职务
	

	地 址
	
	邮箱
	
	传真
	
	经济
类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	一、单
位简历
及机构
	


	单位优
势及特
长
	





	
二、单
位概况
	职工
总数
	人

	生产工人      人
工程技术人员    人
	上一年
	指标名称
	计算单位
	实际完成

	
	
	
	
	
	工业总产值
	万元
	

	
	流动
资金
	万元
	资金
来源
	自有
资金
	万元
	主要经
济指标
	实现利润
	万 元
	

	
	
	
	
	银行
贷款
	万元
	
	主 要

产 品
	1、

	
	固定
资产
	原值   万元
净值   万元
	资金
性质
	生产性
	        万元
	
	
	2、

	
	
	
	
	非生
产性
	 万元
	
	
	3、

	
	占地
面积
	     平方米

	房屋建筑面积      平方米
	
	
	4、

	
	
	
	厂房建筑面积      平方米
	
	
	5、

	三、主
要产品
情况
	产品名称
	型 号
	上年
产量
	上年
产值
	产品技术先进水平
	优质
品率
	一等品率
	曾获何级何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




投标方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日
[bookmark: _Toc453709583][bookmark: _Toc20424]附件四：开标一览表
开标一览表
项目编号：
项目名称：
	投标方名称
	

	投标总报价
	大写：

	
	小写：

	交货期
	

	质保期
	自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起年。

	对招标文件的响应程度
（是否完全响应）
	



注：
1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2、本表除附在投标文件中外，还应一式三份单独密封，以便唱标。

投标方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日


[bookmark: _Toc518655808][bookmark: _Toc353881016][bookmark: _Toc424118185][bookmark: _Toc28773][bookmark: _Toc18551][bookmark: _Toc10773]附件五、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：         招标编号：
	序号
	产品及部件名称
	规格型号及
技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价

	一
	投标产品及部件
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	二
	安装调试费
	
	
	
	
	

	三
	技术服务及培训费
	
	
	
	
	

	四
	检验培训费
	
	
	
	
	

	五
	运杂费、卸载费、保险
	
	
	
	
	

	六
	税费
	
	
	
	
	

	七
	其它（如有的话）
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	


注：
1、 选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。
2、 如上表中的有关费用投标方免费提供，请注明“免费”字样。
投标方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日
[bookmark: _Toc26556][bookmark: _Toc518655809][bookmark: _Toc353881017][bookmark: _Toc24482][bookmark: _Toc424118186][bookmark: _Toc28588]附件六、设备投标报价分解表
设备投标报价分解表
项目名称：  招标编号：
	序 号
	货物或主
部件名称
	规 格
	单 位
	制造商名称
	数  量
	单价
	总价

	1
	设备名称

	
	主要部件1
	
	
	
	
	
	

	
	主要部件2
	
	
	
	
	
	

	
	主要部件3
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	



除填写本表外，投标方还应提供以下附件 :
1)  特殊工具清单及价目表
2)  备品、备件清单及价目表
3)  专用耗材清单及价目表
4）所需进口关键元器件、原材料清单及价目表	
投标方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日
[bookmark: _Toc353881018][bookmark: _Toc29489][bookmark: _Toc424118187][bookmark: _Toc518655810][bookmark: _Toc17630][bookmark: _Toc21644]附件七、技术规格偏离表
技术规格偏离表
项目名称：      招标编号：
	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标文件条款内容
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日

[bookmark: _Toc353881019][bookmark: _Toc19517][bookmark: _Toc28134][bookmark: _Toc424118188][bookmark: _Toc518655811][bookmark: _Toc18877]附件八、商务条款偏离表
商务条款偏离表

项目名称：       招标编号：
	序号
	招标文件条款号
	招标文件条款内容
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日


[bookmark: _Toc518655812][bookmark: _Toc23672][bookmark: _Toc29978][bookmark: _Toc424118189][bookmark: _Toc23535][bookmark: _Toc353881020]附件九、经营业绩一览表
经营业绩一览表

项目名称：         招标编号：
	序号
	名称
	数量
	规格型号
	金额
	用户名称
	联系人及
联系电话
	投产日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日。


[bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc32263][bookmark: _Toc28878][bookmark: _Toc353881021][bookmark: _Toc424118190][bookmark: _Toc518655813]附件十、服务承诺函
服务承诺函

项目名称：
        公司:（招标方全称）
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：


















投标方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日
[bookmark: _Toc353881022][bookmark: _Toc518655814][bookmark: _Toc424118191][bookmark: _Toc22374][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc762]附件十一、设备质量承诺函
设备质量承诺函

项目名称: 
        公司:（招标方全称）
我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

















投标方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日

[bookmark: _Toc28488]附件十二: 封面格式（参考）
封面格式（参考）
	
投标文件
（正本）

项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：
	
投标文件
（副本）

项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：



	
开标一览表

项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：

	
电子版投标文件

项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：



封口格式：
	……………………于年月日时之前不准启封（公章）…………………
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